|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Диаметр клещей | 48 мм |
| Переменный ток | 0,15 – 1000 А (1500 А пик) |
| Погрешность | 1% +/- 3 знака |
| Переменное напряжение | 0,15-1000 В (1400 В пик) |
| Постоянное напряжение | 0,15-1400 В |
| Погрешность | 1% +/- 3 знака |
| Частота | Ток 5-2000 Гц, Напряжение 5-20000 Гц |
| Сопротивление | 0,1 Ом - 99,99 кОм |
| Температура | От -60 до 1000 ⁰С |
| Подсветка дисплея | да |
| Режим прозвонки | да |
| Размеры | 92х272х41 мм |
| вес | 600 гр. |